# Tekniska data

Optiskt nivelleringsinstrument | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Arbetsområde | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Höjdnoggrannhet vid en enskild mätning | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Avvikelse för 1 km dubbelnivellering | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Noggrannhet rund libell | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensator
Nivelleringsintervall | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetdämpning | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Kikare
Bild | stående | stående | stående | stående | stående | stående
Förstoring | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Siktfält | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektivdiameter | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Min. mätsträcka | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Multiplikationsfaktor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Additionskonstant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Delning horisontalkrets | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Stativfäste | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Skyddsklass | IP 54 (damm- och stänkvattenskyddad)

För entydig identifiering av ditt mätinstrument finns serienumret (15) på typskylten.