# Fonctions de mesure

Positionnez la mire exactement à la verticale. Pointez l’appareil de mesure mis à niveau et mis au point vers la mire de façon à ce que le réticule se trouve au centre de la mire.

##

Notez la hauteur sur la mire, au niveau du trait médian du réticule.

Hauteur mesurée sur l’image ci-contre : 1,195 m.

##

Centrez l’appareil de mesure au-dessus du point à partir duquel la distance doit être mesurée.

Lisez la hauteur sur la mire, au niveau du trait supérieur et du trait inférieur du réticule. Pour obtenir la distance entre l’appareil de mesure et la mire, multipliez par 100 la différence entre les deux hauteurs.

Distance mesurée sur l’image ci-contre :
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centrez l’appareil de mesure au-dessus du point à partir duquel l’angle doit être mesuré.

Pointez l’appareil de mesure sur le point A. Tournez le cercle horizontal (10) de façon à faire coïncider le marquage (9) avec le point zéro. Pointez ensuite l’appareil de mesure sur le point B. Relevez l’angle au niveau du marquage (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D : angle obtenu dans l’exemple ci-dessus : 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G : angle obtenu dans l’exemple ci-dessus : 45 gons.