# Поставяне/подравняване на измервателен уред

##

Монтирайте статива стабилно и подсигурено срещу преобръщане или изхлузване. Закрепете измервателния уред с гнездото за монтиране към статив (13) върху резбата на статива и завийте измервателния уред със застопоряващия винт на статива.

Насочете грубо статива.

На по-кратки разстояния измервателният уред може да се носи монтиран върху статива. За да не се повреди при това измервателния уред, стативът при транспортиране трябва да се държи отвесно и напр. не бива да се поставя надлъжно през рамената.

##

Подравнете измервателния уред с помощта на винтовете на крачетата (12) така, че въздушното мехурче да се намира в центъра на кръглия нивелир (7).

Поставете въздушното мехурче чрез завъртане на първите два винта на крачетата A и B до позиция, която е централна между тези два винта. След това завъртете третия винт на крачето C докато въздушното мехурче не застане в центъра на кръглия нивелир.

След установяването на кръглия нивелиер все още наличните отклонения на измервателния уред от водоравната равнина ще се подравняват от компенсатора.

Проверявайте по време на работата редовно (напр. чрез поглеждане в огледалото на нивелира (3)), дали въздушното мехурче все още се намира в центъра на кръглия нивелир.

##

Центрирайте при нужда измервателния уред над точка от пода. За целта закачете отвеса (20) върху застопоряващия винт на статива. Подравнете измервателния уред над точката на пода, като или го изместите върху статива или изместите статива.

##

Свалете защитното капаче от обектива (1).

Насочете телескопичната тръба към светъл обект или задръжте бял лист хартия пред обектива (1). Завъртете окуляра (6), докато кръстчето не се вижда ясно и в тъмночерно.

Подравнете телескопичната тръба върху ниверлирната рейка, при нужда с помощта на грубия визьор (2). Завъртете фокусиращото копче (16), докато разделителното поле на нивелирната рейка не се вижда ясно. Насочете чрез въртене на страничното фино задвижване (14) кръстчето точно в средата на нивелирната рейка.

При правилно фокусирана телескопична тръба кръстчето и изображението на нивелирната рейка не се изместват едно към друго, ако окото се движи зад окуляра.