# Funções de medição

Coloque sempre a baliza topográfica exatamente na vertical. Aponte o instrumento de medição alinhado e focado para a baliza topográfica, de modo a que o retículo fique no centro da baliza topográfica.

##

Leia a altura na baliza topográfica no traço central do retículo.

Altura medida na imagem: 1,195 m.

##

Centre o instrumento de medição sobre o ponto a partir do qual a distância deve ser medida.

Leia a altura na baliza topográfica nos traços superior e inferior do retículo. Multiplique a diferença das duas alturas por 100, para obter a distância do instrumento de medição para a baliza topográfica.

Distância medida na imagem:
(1,347 m–1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centre o instrumento de medição sobre o ponto a partir do qual o ângulo deve ser medido.

Aponte o instrumento de medição para o ponto A. Rode o círculo horizontal (10) com o ponto zero para a marca de leitura (9). Aponte então o instrumento de medição para o ponto B. Leia o ângulo na marca de leitura (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: ângulo medido no exemplo: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: ângulo medido no exemplo: 45 grados.