# Технические данные

Оптический нивелир | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Рабочий диапазон | 60 м | 60 м | 100 м | 100 м | 120 м | 120 м
Точность по высоте при отдельном измерении | 3 мм/30 м | 3 мм/30 м | 1,6 мм/30 м | 1,6 мм/30 м | 1 мм/30 м | 1 мм/30 м
Отклонение на 1 км при двойном нивелировании | 2,5 мм | 2,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,0 мм | 1,0 мм
Точность сферического уровня | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм
Компенсатор
Диапазон нивелирования | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Магнитное демпфирование | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Зрительная труба
Изображение | прямое | прямое | прямое | прямое | прямое | прямое
Увеличение | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Поле обзора | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Диаметр объектива | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм
Мин. измеряемый участок | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м
Коэффициент умножения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Постоянное слагаемое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Градуировка горизонтального лимба | 1° | 1 гон | 1° | 1 гон | 1° | 1 гон
Гнездо под штатив | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг
Степень защиты | IP 54 (с защитой от пыли и брызг воды)

Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (15) на заводской табличке.