# Tehniskie parametri

Optiskais līmeņrādis | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Darbības tālums | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Augstuma mērīšanas precizitāte atsevišķam mērījumam | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Novirze 1 km garā dubultā nivelēšanas gājienā | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Sfēriskā līmeņrāža precizitāte | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensators
Nivelēšanas diapazons | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnētiskā stabilizācija | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Tālskatis
Attēls | tiešs | tiešs | tiešs | tiešs | tiešs | tiešs
Palielinājums | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Skata lauks | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektīva diametrs | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimālais mērīšanas attālums | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Reizināšanas koeficients | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Pieskaitāmā konstante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horizontālā leņķa loka iedaļa | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Statīve stiprinājuma vītne | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Aizsardzības klase | IP 54 (aizsargāts pret putekļiem un ūdens šļakatām)

Lai mērinstrumentu varētu skaidri identificēt, tā datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs (15).