# Функции за измерване

Поставяйте нивелирната рейка винаги точно отвестно. Насочете подравнения и фокусиран измервателен уред към нивелирната рейка, така че кръстчето да е в центъра на рейката.

##

Отчетете височината върху нивелирната рейка при средната черта на кръстчето.

Измерена на изображението височина: 1,195 m.

##

Центрирайте измервателния уред над точката, от която трябва да се измерва разстоянието.

Отчетете височината върху нивелирната рейка при горната и долната черта на кръстчето. Умножете разликата в двете височини по 100, за да получите разстоянието на измервателния уред от нивелирната рейка.

Измерено на изображението разстояние:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Центрирайте измервателния уред над точката, от която трябва да се измерва ъгълът.

Насочете измервателния уред към точка A. Завъртете хоризонталния кръг (10) с нулевата точка към маркировката за отчитане (9). Насочете след това измервателния уред към точка B. Отчетете ъгъла върху маркировката за отчитане (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: измерен в примера ъгъл: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: измерен в примера ъгъл: 45 gon.