# 測量工具精準度檢查

每次開始作業前以及長時間運輸測量工具後，請檢查測量工具的整平精度和顯示精度。

##

請藉由底座螺栓 (12) 校準測量工具，使氣泡位於圓形水平儀 (7) 的中央。

將望遠鏡旋轉 180°。若氣泡不再位於圓形水平儀 (7) 中央，則必須再校正圓形水平儀。

##

請透過轉動底座螺栓 (12) 的方式，使圓形水平儀 (7) 的氣泡移動到檢查過程的結束位置和中心之間。

請利用內六角扳手 (17) 轉動校正螺栓 (11)，直到氣泡位於圓形水平儀的中央。

將望遠鏡旋轉 180°，以檢查圓形水平儀。必要時請重複該校正程序，或視情況洽詢 Bosch 客戶服務中心。

##

在完成測量工具的校準和調焦作業後，請測量一個基準點的高度。接著按下補償器的鎖定鈕 (8)，並再次放開。請重新測量基準點的高度。

若兩個高度不一致，則請將測量工具交由一 Bosch 客戶服務中心進行維修。

##

針對這項檢查，將需要一段長度約 30 m 的測量距離。請將測量工具架設在中央，使水準尺 A 和 B 位於測量線段的兩端。

在完成測量工具的校準和調焦作業後，請讀取兩水準尺上的高度。請計算水準尺 A 上高度 a1 和水準尺 B 上高度 b1 之間的差值 d。

範例：
a1 = 1.937 m
b1 = 1.689 m
a1 – b1 = 1.937 m – 1.689 m = 0.248 m = d

請將測量工具架設在距離水準尺 A 約 1 m 的位置上。在完成測量工具的校準和調焦作業後，請讀取水準尺 A 上的高度 a2。

請從測得的高度 a2 中減除之前計算出的值 d，以求得水準尺 B 上高度 b2 的額定值。

請測量水準尺 B 上的高度 b2。若測得的值和計算出的額定值之間的偏差大於 6 mm（GOL 20 D/G）、3 mm（GOL 26 D/G）或 2 mm（GOL 32 D/G），則必須再校正十字線。

範例：
a2 = 1.724 m
d = 0.248 m
a2 – d = 1.724 m – 0.248 m = 1.476 m
GOL 20 D/G：高度 b2 在測量時必須為 1.476 m ± 6 mm。
GOL 26 D/G：高度 b2 在測量時必須為 1.476 m ± 3 mm。
GOL 32 D/G：高度 b2 在測量時必須為 1.476 m ± 2 mm。

##

請旋下目鏡蓋 (4)。請利用調整芯棒 (18) 往順時針或逆時針方向轉動校正螺栓 (5)，直到測量時水準尺 B 上算出的額定值達到高度 b2。

請再次旋上目鏡蓋 (4)。

範例：
測量 b2 時必須將值調為 1.476 m。

請再次檢查十字線。必要時請重複該校正程序，或視情況洽詢 Bosch 客戶服務中心。