# Nøjagtighedskontrol af måleværktøjet

Kontrollér måleværktøjets nivellerings- og visningspræcision, før du påbegynder arbejdet og før længerevarende transport.

##

Indstil måleværktøjet ved hjælp af fodskruerne (12), så luftboblen befinder sig midt i dåselibellen (7).

Drej teleskopet 180°. Hvis luftboblen ikke længere befinder sig midt i dåselibellen (7), skal dåselibellen efterjusteres.

##

Anbring luftboblen i dåselibellen (7) midt mellem endepositionen ved kontrollen og midten ved at dreje fodskruerne (12).

Brug derefter unbrakonøglen (17) til at dreje indstillingsskruen (11), indtil luftboblen befinder sig midt i dåselibellen.

Kontrollér dåselibellen ved at dreje teleskopet 180°. Gentag om nødvendigt indstillingen, eller kontakt Bosch-kundeservice.

##

Mål højden på et referencepunkt, når du har indstillet og stillet skarpt med måleværktøjet. Tryk derefter på låsegrebet (8) til kompensatoren, og slip det igen. Mål højden af referencepunktet igen.

Hvis de to højder ikke stemmer overens, skal du få måleværktøjet repareret af Bosch-kundeservice.

##

Til kontrollen skal du bruge en målestrækning med en længde på ca. 30 m. Anbring måleværktøjet i midten og nivelleringsstavene A og B i hver ende af målestrækningen.

Aflæs højden på de to nivelleringsstave, når du har indstillet og stillet skarpt med måleværktøjet. Beregn forskellen d mellem højden a1 på nivelleringsstaven A og højden b1 på nivelleringsstaven B.

Eksempel:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Anbring måleværktøjet ca. 1 m fra nivelleringsstaven A. Når du har indstillet og stillet skarpt med måleværktøjet, skal du aflæse højden a2 på nivelleringsstaven A.

Træk den tidligere beregnede værdi d fra den målte højde a2 for at finde den nominelle værdi for højden b2 på nivelleringsstaven B.

Mål højden b2 på nivelleringsstaven B. Hvis den målte værdi afviger med mere end 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) eller 2 mm (GOL 32 D/G) fra den beregnede nominelle værdi, skal trådkorset efterjusteres.

Eksempel:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Højden b2 skal ved målingen være 1,476 m ± 6 mm.
GOL 26 D/G: Højden b2 skal ved målingen være 1,476 m ± 3 mm.
GOL 32 D/G: Højden b2 skal ved målingen være 1,476 m ± 2 mm.

##

Skru okularafdækningen (4) af. Brug indstillingsdornen (18) til at skrue justeringsskruen (5) ind eller mod uret, indtil du ved målingen på nivelleringsstaven B når den beregnede nominelle værdi for højden b2.

Skru okularafdækningen (4) på igen.

Eksempel:
Ved målingen af b2 skal værdien 1,476 , indstilles.

Kontrollér trådkorset igen. Gentag om nødvendigt indstillingen, eller kontakt Bosch-kundeservice.