# Utilizzo

- Prima di iniziare il lavoro, oppure dopo avere trasportato a lungo lo strumento di misura, verificare sempre la precisione di livellamento e di visualizzazione dello strumento di misura stesso.

- Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall’esposizione diretta ai raggi solari.

- Non esporre lo strumento di misura a temperature o ad oscillazioni termiche estreme. Ad esempio, evitare di lasciarlo per lungo tempo all’interno dell’auto. In caso di forti oscillazioni di temperatura, lasciare che lo strumento di misura raggiunga la normale temperatura prima di metterlo in funzione. Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

- Evitare di urtare o di far cadere lo strumento di misura. Qualora lo strumento di misura abbia subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro andrà sempre effettuata una verifica della precisione vedi Verifica della precisione dello strumento di misura.

- Sistemare lo strumento di misura nella valigetta fornita in dotazione, qualora lo si trasporti per lunghi percorsi (ad es. in auto). Accertarsi che lo strumento di misura sia correttamente posizionato nella valigetta. All’introduzione nella valigetta, il compensatore verrà bloccato, poiché, in caso contrario, potrebbe subire danni in caso di forti movimenti.

Posizionamento/allineamento dello strumento di misura
Funzioni di misurazione
Verifica della precisione dello strumento di misura