# 작동

- 작업을 시작하기 전에 그리고 장시간 측정공구를 운반한 후에는 항상 측정공구의 레벨링 및 표시기의 정확도를 확인하십시오.

- 측정공구가 물에 젖거나 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오.

- 극한의 온도 또는 온도 변화가 심한 환경에 측정공구를 노출시키지 마십시오. 예를 들어 장시간 차량 안에 측정공구를 두지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 측정공구를 작동시키기 전에 먼저 온도에 적응할 수 있게 하십시오. 극심한 온도에서나 온도 변화가 심한 환경에서 사용하면 측정공구의 정확도가 떨어질 수 있습니다.

- 측정공구가 외부와 부딪히거나 떨어지지 않도록 주의하십시오. 측정공구에 외부 영향이 심하게 가해진 후에는 계속 작업하기 전에 항상 정확도를 점검해야 합니다 참조 측정공구의 정확도 점검하기.

- (예를 들어 차량 내에서) 장거리 이동 시 측정공구를 함께 제공된 케이스에 넣어서 보관하십시오. 측정공구가 케이스 안에 올바르게 배치되었는지 확인하십시오. 케이스에 넣을 때 보정기가 잠깁니다. 잠기지 않았다면 강한 움직임 발생 시 손상될 수 있습니다.

측정공구 설치하기/정렬하기
측정 기능
측정공구의 정확도 점검하기