# Технічні дані

Оптичний нівелір | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Робочий діапазон | 60 м | 60 м | 100 м | 100 м | 120 м | 120 м
Точність по висоті при окремому вимірюванні | 3 мм/30 м | 3 мм/30 м | 1,6 мм/30 м | 1,6 мм/30 м | 1 мм/30 м | 1 мм/30 м
Відхилення для 1 км подвійного нівелювання | 2,5 мм | 2,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,0 мм | 1,0 мм
Точність круглого рівня | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм
Компенсатор
Область нівелювання | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Магнітне демпфування | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Візирна труба
Зображення | вертикально | вертикально | вертикально | вертикально | вертикально | вертикально
Збільшення | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Поле огляду | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Діаметр об'єктива | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм
мінімальна довжина вимірювальної ділянки | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м
Коефіцієнт множення | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Константа додавання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поділка горизонтального кола | 1° | 1 град | 1° | 1 град | 1° | 1 град
Гніздо під штатив | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг
Ступінь захисту | IP 54 (із захистом від пилу і бризок води)

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (15) на заводській табличці.