# Өлшеу функциялары

Төрткілдешті әрдайым тік қойыңыз. Тураланған және фокусталған өлшеу құралын, айқасу төрткілдештің ортасында орналасатындай, төрткілдешке бағыттаңыз.

##

Төрткілдештегі биіктікті айқасудың ортаңғы сызығы бойынша оқып шығыңыз.

Кескінде өлшенетін биіктік: 1,195 м.

##

Өлшеу құралын арақашықтық өлшенуі керек нүкте үстінен ортаға келтіріңіз.

Төрткілдештегі биіктікті айқасудың жоғарғы мен астыңғы сызығы бойынша оқып шығыңыз.Өлшеу құралының төрткілдештен арақашықтығын анықтау үшін екі биіктік мәнінің айырмашылығын 100-ге көбейтіңіз.

Кескінде өлшенетін арақашықтық:
(1,347 м – 1,042 м) x 100 = 30,5 м.

##

Өлшеу құралын бұрыш өлшенуі керек нүкте үстінен ортаға келтіріңіз.

Өлшеу құралын A нүктесіне бағыттаңыз. Көлденең контурды (10) нөлдік нүктемен оқу белгісіне (9) қарай бұраңыз. Содан кейін өлшеу құралын B нүктесіне бағыттаңыз. Оқу белгісіндегі (9) бұрышты оқып шығыңыз.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: мысалда өлшенетін бұрыш: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: мысалда өлшенетін бұрыш: 45 гон.