# Dados técnicos

Aparelho de nivelamento óptico | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Raio de ação | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Precisão de altura numa medição individual | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Desvio para 1 km de nivelamento duplo | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Precisão do nível esférico de bolha de ar | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Compensador
Área de nivelamento | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Atenuação magnética | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Telescópio
Figura | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical
Ampliação | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Campo de visão | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Diâmetro da objetiva | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Trajeto de medição mínimo | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Fator de multiplicação | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Constante de adição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divisão do círculo horizontal | 1° | 1 grado | 1° | 1 grado | 1° | 1 grado
Suporte de tripé | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Tipo de proteção | IP 54 (protegido contra pó e projeção de água)

Para uma identificação inequívoca do seu instrumento de medição, consulte o número de série (15) na placa de características.