# Caractéristiques ‌techniques

Niveau optique | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Portée | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Précision de hauteur pour une mesure unique | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Écart type pour 1 km de nivellement double | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Précision de la fiole sphérique | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Compensateur
Plage de nivellement | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Amortissement magnétique | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Lunette
Image | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale | verticale
Grossissement | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Champ de vision | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Diamètre de l’objectif | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Distance de mesure minimale | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Facteur de multiplication | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Constante d’addition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Graduations cercle horizontal | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Raccord de trépied | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Indice de protection | IP 54 (protection contre la poussière et les projections d’eau)

Le numéro de série (15) inscrit sur l’étiquette signalétique permet une identification précise de votre appareil de mesure.