# Встановлення/вирівнювання вимірювального інструмента

##

Встановіть штатив стійко та закріпленим від перекидання або ковзання. Встановіть вимірювальний інструмент з кріпленням штатива (13) на різьбу штатива та прикрутіть вимірювальний інструмент фіксувальним гвинтом штатива.

Грубо вирівняйте штатив.

На коротку відстань вимірювальний інструмент можна переносити на штативі. Щоб при цьому не пошкодити вимірювальний інструмент, при транспортуванні необхідно тримати штатив вертикально і не класти його, наприклад, горизонтально на плече.

##

Вирівняйте вимірювальний інструмент за допомогою гвинтів ніжки (12) так, щоб повітряна бульбашка була у центрі круглого рівня (7).

Встановіть повітряну бульбашку шляхом обертання перших двох гвинтів ніжки A і B у центральне положення між цими двома гвинтами. Потім обертайте третій гвинт ніжки C, доки повітряна бульбашка не опиниться у центрі круглого рівня.

Будь-які відхилення вимірювального інструменту від горизонталі, що залишилися після встановлення круглого рівня, компенсуються компенсатором.

Перевіряйте регулярно під час роботи (наприклад, дивлячись у відкидне дзеркало (3)), чи знаходиться повітряна бульбашка ще в центрі круглого рівня.

##

Центруйте при потребі вимірювальний інструмент над точкою підлоги. Для цього підвісьте висок (20) до фіксувального гвинта штатива. Вирівняйте вимірювальний інструмент над точкою підлоги, для цього або пересунути вимірювальний інструмент на штативі, або перемістити штатив.

##

Зніміть захисний ковпачок з об'єктива (1).

Спрямуйте візирну трубу на світлий об'єкт або тримайте білий аркуш паперу перед об'єктивом (1). Обертайте за окуляр (6), поки перехрестя не стане чітким і насичено чорним.

Спрямуйте візирну трубу на нівелірну рейку, при потребі за допомогою візора для грубого наведення (2). Обертайте кнопку фокусу (16), доки маркери поділу рейки нівелювання не будуть відображатися чітко. Шляхом обертання бічного точного регулювання (14) вирівняйте перехрестя точно посередині рейки нівеліра.

При правильно сфокусованій візирній трубі перехрестя та зображення рейки нівеліра не повинні зміщуватися по відношенню один до одного, коли око рухається за окуляром.