# التشغيل

- تحقق من دقة الاستواء والعرض لأداة القياس قبل بدء العمل وبعد نقل أداة القياس لمسافة طويلة.

- قم بحماية عدة القياس من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

- لا تعرّض عدة القياس لدرجات الحرارة أو التقلبات الحرارية الشديدة. لا تتركها لفترة طويلة في السيارة مثلا. في حالة التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، دع عدة القياس تعتاد على درجة الحرارة لبعض الوقت قبل تشغيلها. قد تخل درجات الحرارة القصوی أو التقلبات الشديدة بدرجات الحرارة بدقة عدة القياس.

- تجنب تعريض عدة القياس لأي صدمات أو سقوط. في حالة تعرض عدة القياس لتأثيرات خارجية قوية، يجب دائما إجراء فحص لمدى الدقة قبل استئناف العمل انظر فحص مدى دقة عدة القياس.

- ضع أداة القياس في الحقيبة الموردة عند نقلها لمسافات طويلة (على سبيل المثال في السيارة). انتبه إلى الموضع الصحيح لأداة القياس في الحقيبة. عند إدخال أداة القياس في الحقيبة، قم بتأمين قفل المعادل، والذي يمكن أن يتلف بسبب الحركات القوية.

نصب/محاذاة أداة القياس
وظائف القياس
فحص مدى دقة عدة القياس