# Technické údaje

Optický nivelační přístroj | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo zboží | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Pracovní dosah | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Přesnost výšky při jednotlivém měření | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Odchylka pro 1 km dvojitý nivelační prvek | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Přesnost krabicové libely | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompenzátor
Rozsah nivelace | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetické tlumení | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Dalekohled
Obraz | rovný | rovný | rovný | rovný | rovný | rovný
Zvětšení | 20× | 20× | 26× | 26× | 32× | 32×
Zorné pole | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Průměr objektivu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimální měřicí vzdálenost | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Multiplikační faktor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Součtová konstanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dělení horizontálního kruhu | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Stativový závit | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Stupeň krytí | IP 54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě)

K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (15) na typovém štítku.