# Tehnilised andmed

Optiline nivelleerimisseade | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Tööpiirkond | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Kõrgustäpsus üksikmõõtmisel | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
1 km topeltnivelleerimise hälve | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Ümara vesioodi täpsus | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensaator
Nivelleerimispiirkond | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnet-tõukeleevendi | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Pikksilm
Joonis | püstine | püstine | püstine | püstine | püstine | püstine
Suurendus | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Vaateväli | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektiivi läbimõõt | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimaalne mõõtelõik | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Kordistamistegur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Lisakonstant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horisontaalringi jaotis | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Statiivi kinnituskoht | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Kaitseaste | IP 54 (kaitstud tolmu ja veepritsmete eest)

Teie mõõteriista ühetähenduslikuks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit (15).