# Operación

- Compruebe la precisión de nivelación y visualización del aparato de medición antes de cada comienzo de trabajo y después de un transporte prolongado del aparato de medición.

- Proteja el aparato de medición de la humedad y de la exposición directa al sol.

- No exponga el aparato de medición a temperaturas extremas o fluctuaciones de temperatura. No la deje, por ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automóvil. En caso de fuertes fluctuaciones de temperatura, deje que se estabilice primero la temperatura de la herramienta de medición antes de la puesta en servicio. Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la exactitud del aparato de medición.

- Evite que el aparato de medición reciba golpes o que se caiga. Si el aparato de medición padece fuertes impactos externos, deberá realizar siempre una comprobación de precisión antes de continuar con los trabajos ver Verificación de precisión del aparato de medición.

- Coloque el aparato de medición en el maletín suministrado cuando vaya a transportarlo largas distancias (p. ej., en el coche). Preste atención a la posición correcta del aparato de medición en el maletín. Al introducirlo en la caja, el compensador queda bloqueado, ya que de lo contrario podría dañarse con los movimientos fuertes.

Instalación/alineamiento del aparato de medición
Funciones de medición
Verificación de precisión del aparato de medición