# Ölçme aletinin yerleştirilmesi/hizalanması

##

Tripodu sabit bir konuma kurun ve devrilmeye veya kaymaya karşı emniyete alın. Ölçme aletini tripod girişi (13) ile birlikte tripodun dişine yerleştirin ve ölçme aletini tripodun sabitleme vidası ile sıkın.

Tripodu kabaca doğrultun.

Daha kısa mesafelerde ölçme aleti tripod üzerine monte edilerek taşınabilir. Ölçme aletinin hasar görmesini önlemek için, tripod taşıma sırasında dikey olarak tutulmalı ve örneğin omuz üzerine uzunlamasına yerleştirilmemelidir.

##

Ayak vidalarını (12) kullanarak ölçme aletini, hava kabarcığı yuvarlak su terazisinin (7) ortasında olacak şekilde hizalayın.

Hava kabarcığını, ilk iki ayak vidası A ve B'yi çevirerek bunların arasında merkezi bir konuma getirin. Ardından üçüncü ayak vidası C'yi hava kabarcığı yuvarlak su terazisinin ortasına gelene kadar çevirin.

Yuvarlak su terazisi takıldıktan sonra ölçme aletinin yataydan kalan sapmaları kompansatör tarafından telafi edilir.

Çalışma sırasında düzenli olarak (örneğin su terazisi aynasına (3) bakarak) hava kabarcığının hala yuvarlak su terazisinin merkezinde olup olmadığını kontrol edin.

##

Gerekirse ölçme aletini bir zemin noktası üzerinde ortalayın. Bunu yapmak için, dikey çizgiyi (20) tripodun sabitleme vidasına asın. Ölçme aletini tripod üzerinde hareket ettirerek veya tripodu ayarlayarak ölçme aletini zemin noktası üzerinde hizalayın.

##

Koruyucu kapağı objektiften (1) çıkarın.

Teleskobu parlak bir nesneye doğrultun veya objektifin (1) önünde beyaz bir kağıt tutun. Merceği (6) çapraz parça keskin ve koyu siyah olana kadar çevirin.

Gerekirse kaba görüşü (2) kullanarak teleskobu nivelman çubuğuna doğrultun. Odaklama topuzunu (16), nivelman çubuğunun bölme alanı keskin bir şekilde görülebilene kadar çevirin. Yan ince tahriki (14) çevirerek çapraz parçayı nivelman çubuğunun ortasıyla tam olarak hizalayın.

Teleskop düzgün bir şekilde odaklandığında göz, merceğin arkasında hareket ettirildiğinde çapraz parça ve nivelman çubuğunun görüntüsü birbirine karşı hareket etmemelidir.