# Funkcje pomiarowe

Łatę niwelacyjną należy ustawiać zawsze idealnie pionowo. Nakierować wypoziomowane i zogniskowane urządzenie pomiarowe na łatę niwelacyjną, tak aby krzyż nitek znajdował się pośrodku łaty niwelacyjnej.

##

Odczytać wysokość na łacie niwelacyjnej przy środkowej kresce krzyża nitek.

Zmierzona wysokość na rysunku wynosi: 1,195 m.

##

Wycentrować urządzenie pomiarowe nad punktem, od którego ma zostać zmierzona odległość.

Odczytać wysokość na łacie niwelacyjnej przy górnej i dolnej kresce krzyża nitek. Pomnożyć różnicę obu wysokości przez 100, aby otrzymać odległość urządzenia pomiarowego od łaty niwelacyjnej.

Zmierzona odległość na rysunku wynosi:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Wycentrować urządzenie pomiarowe nad punktem, od którego ma zostać zmierzony kąt.

Nakierować urządzenie pomiarowe na punkt A. Obrócić koło poziome (10), tak aby punkt zerowy był skierowany w stronę znacznika odczytu (9). Następnie nakierować urządzenie pomiarowe na punkt B. Odczytać kąt na znaczniku odczytu (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: kąt zmierzony w przykładzie: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: kąt zmierzony w przykładzie: 45 gradów.