# Målefunksjoner

Sett alltid nivelleringsstangen loddrett. Sett det justerte og fokuserte måleverktøyet mot nivelleringsstangen, slik at trådkorset ligger på midten av nivelleringsstangen.

##

Les av høyden på nivelleringsstangen ved den midtre streken til trådkorset.

Høyde som er målt på bildet: 1,195 m.

##

Sentrer måleverktøyet over punktet som avstanden skal måles fra.

Les av høyden på nivelleringsstangen ved den øvre og nedre streken til trådkorset. Multipliser differansen til de to høydene med 100 for å få avstanden fra måleverktøyet til nivelleringsstangen.

Avstand som er målt på bildet:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Sentrer måleverktøyet over punktet som vinkelen skal måles fra.

Rett måleverktøyet mot punkt A. Drei den horisontale sirkelen (10) med nullpunktet mot avlesingsmerket (9). Rett deretter måleverktøyet mot punkt B. Les av vinkelen på avlesingsmerket (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: Målt vinkel i eksempelet: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: Målt vinkel i eksempelet: 45 gon.