# Ställa upp/rikta in mätinstrumentet

##

Ställ stativet stabilt och säkrat mot att välta eller glida. Sätt mätinstrumentet med stativfästet (13) på stativets gänga och skruva fast mätinstrumentet med stativets fästskruv.

Rikta grovt in stativet.

Under kortare sträckor kan mätinstrumentet bäras medan det är monterat på stativet. För att inte skada mätinstrumentet måste stativet hållas lodrätt under transport och får t.ex. inte bäras över axeln.

##

Rikta in mätinstrumentet med hjälp av fotskruvarna (12) så att luftbubblan befinner sig i mitten av den runda libellen (7).

Försätt luftbubblan i en position mitt emellan dessa båda skruvar genom att vrida de båda fotskruvarna A och B. Vrid därefter den tredje fotskruven C tills luftbubblan befinner sig i mitten av den runda libellen.

Efter inställning av den runda libellen kommer kvarstående avvikelser från vågrätt att utjämnas av kompensatorn.

Kontrollera regelbundet under arbetet (t.ex. genom att se på libellytan (3)) om luftbubblan fortfarande befinner sig i mitten av den runda libellen.

##

Centrera mätinstrumentet över en punkt på golvet vid behov. Häng lodet (20) på stativets fästskruv. Rikta in mätinstrumentet över en punkt på golvet antingen genom att förskjuta mätinstrumentet på stativet eller genom att justera stativet.

##

Ta av skyddskåpan från objektivet (1).

Rikta in kikaren på ett ljust föremål eller håll ett vitt pappersark framför objektivet (1). Vrid okularet (6) tills hårkorset är skarpt och mörkt svart.

Rikta in kikaren på nivelleringskanten, eventuellt med visiret (2). Vrid på fokusreglaget (16) tills nivelleringskantens delningsfält syns tydligt. Rikta in hårkorset exakt efter nivelleringskantens mitt genom att vrida på sidoindrivningen (14).

Om kikaren är korrekt fokuserad ska hårkorset och bilden på nivelleringskanten inte förskjutas i förhållande till varandra när ögat rör sig bakom okularet.