# Thông số kỹ thuật

Thiết bị đo mức quang | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Mã hàng | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Phạm vi làm việc | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Độ chính xác chiều cao trong một lần đo | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Độ lệch cho 1 km đo mức kép | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Độ chính xác của ống thủy tròn | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Bộ bù
Vùng đo mức | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Hút nam châm | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Kính ngắm
Hình ảnh | thẳng đứng | thẳng đứng | thẳng đứng | thẳng đứng | thẳng đứng | thẳng đứng
Mở rộng | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Trường quan sát | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Đường kính ống kính | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Quãng đo tối thiểu | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Hệ số nhân | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Hằng số bổ sung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phân chia vòng tròn ngang | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Điểm nhận giá đỡ ba chân | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Mức độ bảo vệ | IP 54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước)

Số xêri (15) đều được ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng loại máy đo.