# Режимы измерений

Устанавливайте нивелирную рейку всегда строго перпендикулярно. Направьте выровненный и сфокусированный измерительный инструмент на нивелирную рейку, чтобы визирное перекрестие оказалось по центру нивелирной рейки.

##

Считывайте значение высоты на нивелирной рейке по среднему штриху визирного перекрестия.

Измеренная высота на рисунке: 1,195 м.

##

Отцентрируйте измерительный инструмент по точке, от которой Вы измеряете расстояние.

Считывайте значение высоты на нивелирной рейке по верхнему и нижнему штриху визирного перекрестия. Умножьте разницу между обоими значениями высоты на 100, чтобы определить расстояние измерительного инструмента до нивелирной рейки.

Измеренное расстояние на рисунке:
(1,347 м – 1,042 м) x 100 = 30,5 м.

##

Отцентрируйте измерительный инструмент по точке, от которой Вы измеряете угол.

Направьте измерительный инструмент на точку A. Поверните горизонтальный лимб (10) нулевой точкой на отметку для считывания значений (9). Затем направьте измерительный инструмент на точку B. Считайте значение угла по отметке для считывания значений (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: измеренный в примере угол: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: измеренный в примере угол: 45 гон.