# کنترل دقت ابزار اندازه گیری

قبل از شروع کار و همچنین پس از حمل و نقل ابزار اندازه گیری به مدت طولانی، دقت تراز و نمایشگر ابزار اندازه گیری را بررسی کنید.

##

ابزار اندازه گیری را به کمک پیچ های پایه تراز دستگاه (12) طوری تنظیم کنید که حباب هوا در مرکز تراز کروی (7) قرار بگیرد.

تلسکوپ را ‎180°‎ بچرخانید. چنانچه حباب هوا دیگر در مرکز تراز کروی (7) قرار نگیرد، باید تراز کروی را دوباره تنظیم کنید.

##

حباب هوا واقع در تراز کروی (7) را از طریق چرخاندن پیچ های پایه دستگاه (12) برای تراز کردن، در موقعیت مابین مرکز و آخرین وضعیت ممکن برای کنترل قرار بدهید.

با استفاده از آچار آلن (17) پیچ های تنظیم (11) را بچرخانید تا حباب هوا در مرکز تراز کروی قرار بگیرد.

تراز کروی را از طریق چرخاندن تلسکوپ در زاویه ‎180°‎ کنترل کنید. در صورت لزوم عمل تنظیم را تکرار کنید و یا با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش Bosch تماس حاصل نمایید.

##

ابزار اندازه گیری را نخست تراز و متمرکز (فوکوس) کنید و سپس ارتفاع از یک نقطه مبدأ را اندازه بگیرید. سپس دکمه قفل تعدیل کننده (8) را فشار بدهید و آن را مجدداً رها کنید. سپس ارتفاع از نقطه مبدأ را دوباره اندازه گیری نمایید.

چنانچه این دو ارتفاع اندازه گیری شده کاملاً یکسان نباشند، باید ابزار اندازه گیری توسط نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش Bosch تحت تعمیر قرار بگیرد.

##

برای کنترل، به یک فاصله اندازه گیری به طول تقریبی حدود ‎30 m‎ نیاز دارید. ابزار اندازه گیری را در مرکز این فاصله مستقر کنید و دو شاخص مدرج A و B را در دو انتهای این فاصله اندازه گیری قرار بدهید.

پس از تراز نمودن و نشانه گیری (فوکوس کردن) ابزار اندازه گیری، ارتفاع را در هر دو شاخص مدرج بخوانید. تفاضل d مابین میزان ارتفاع a1 در شاخص مدرج A و میزان ارتفاع b1 در شاخص مدرج B را محاسبه کنید.

مثال:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

حال ابزار اندازه گیری را در فاصله تقریبی ‎1 m‎ از شاخص مدرج A قرار بدهید. پس از تراز نمودن و نشانه گیری (فوکوس کردن) ابزار اندازه گیری، ارتفاع a2 را در شاخص مدرج A بخوانید.

مقدار از پیش محاسبه شده d را از ارتفاع اندازه گیری شده a2 تفریق کنید، تا مقدار مطلوب برای ارتفاع b2 را در شاخص مدرج B بدست آورید.

ارتفاع b2 را روی شاخص مدرج B اندازه گیری کنید. چنانچه مقدار اندازه گیری شده بیشتر از ‎6 mm‎‏ (GOL 20 D/G)‏، ‎3 mm‎‏ (GOL 26 D/G) یا ‎2 mm‎‏ (GOL 32 D/G) با مقدار محاسبه شده اصلی متفاوت باشد، باید نشانگر بعلاوه را تنظیم کرد.

مثال:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: ارتفاع b2 باید در اندازه گیری ‎1,476 m ± 6 mm‎ باشد.
GOL 26 D/G: ارتفاع b2 باید در اندازه گیری ‎1,476 m ± 3 mm‎ باشد.
GOL 32 D/G: ارتفاع b2 باید در اندازه گیری ‎1,476 m ± 2 mm‎ باشد.

##

سرپوش عدسی چشمی (4) را باز کنید. توسط پین تنظیم (18) پیچ تنظیم (5) را در جهت یا خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید، تا در هنگام اندازه گیری در شاخص مدرج B مقدار محاسبه شده مطلوب برای ارتفاع b2 حاصل شود.

درپوش عدسی چشمی (4) را مجدداً ببندید.

مثال:
در اندازه گیری b2 باید مقدار ‎1,476 m‎ تنظیم شود.

نشانگر بعلاوه را مجدداً کنترل کنید. در صورت لزوم عمل تنظیم را تکرار کنید و یا با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش Bosch تماس حاصل نمایید.