# Ölçüm fonksiyonları

Nivelman çubuğunu her zaman tam olarak dikey yerleştirin. Hizalanmış ve odaklanmış ölçme aletini, çapraz parça nivelman çubuğunun merkezinde olacak şekilde nivelman çubuğuna doğrultun.

##

Çapraz parçaların orta çizgisindeki nivelman çubuğundaki yüksekliği okuyun.

Fotoğrafta ölçülen yükseklik: 1,195 m.

##

Ölçme aletini uzaklığın ölçüleceği nokta üzerinde ortalayın.

Çapraz parçaların üst ve alt çizgilerindeki nivelman çubuğundaki yüksekliği okuyun. Ölçme aletinden nivelman çubuğuna olan mesafeyi elde etmek için iki yüksekliğin farkını 100 ile çarpın.

Fotoğrafta ölçülen uzaklık:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Ölçme aletini açının ölçüleceği nokta üzerinde ortalayın.

Ölçme aletini A noktasına doğrultun. Yatay daireyi (10) sıfır noktası ile okuma işaretine (9) döndürün. Daha sonra ölçme aletini A noktasına doğrultun. Açıyı okuma işaretinden (9) okuyun.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: örnekte ölçülen açı: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: örnekte ölçülen açı: 45 gon.