# Kontrola přesnosti měřicího přístroje

Před každým zahájením práce a po delší přepravě měřicího přístroje zkontrolujte přesnost měření a zobrazení měřicího přístroje.

##

Vyrovnejte měřicí přístroj pomocí stavěcích šroubů (12) tak, aby byla vzduchová bublina uprostřed krabicové libely (7).

Dalekohled otočte o 180°. Pokud již vzduchová bublina není uprostřed krabicové libely (7), musí se krabicová libela znovu seřídit.

##

Nastavte vzduchovou bublinu krabicové libely (7) otáčením stavěcích šroubů (12) do polohy uprostřed mezi koncovou polohou kontrolního postupu a středem.

Pomocí klíče na vnitřní šestihran (17) otáčejte seřizovacími šrouby (11), dokud nebude vzduchová bublina uprostřed krabicové libely.

Zkontrolujte krabicovou libelu otočením dalekohledu o 180°. V případě potřeby seřizovací postup zopakujte nebo se případně obraťte na zákaznický servis Bosch.

##

Po vyrovnání a zaostření měřicího přístroje změřte výšku u referenčního bodu. Poté stiskněte zajišťovací tlačítko (8) kompenzátoru a znovu ho pusťte. Znovu změřte výšku u referenčního bodu.

Pokud se obě výšky přesně neshodují, nechte měřicí přístroj opravit v zákaznickém servisu Bosch.

##

Pro kontrolu potřebujete měřicí vzdálenost o délce cca 30 m. Postavte měřicí přístroj doprostřed a nivelační latě A a B na oba konce měřicí vzdálenosti.

Po vyrovnání a zaostření měřicího přístroje odečtěte výšku na obou nivelačních latích. Vypočítejte rozdíl d mezi výškou a1 na nivelační lati A a výškou b1 na nivelační lati B.

Příklad:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Postavte měřicí přístroj ve vzdálenosti cca 1 m od nivelační latě A. Po vyrovnání a zaostření měřicího přístroje odečtěte výšku a2 na nivelační lati A.

Odečtěte předtím vypočítanou hodnotu d od naměřené výšky a2, abyste získali požadovanou hodnotu pro výšku b2 na nivelační lati B.

Změřte výšku b2 na nivelační lati B. Pokud se naměřená hodnota liší o více než 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G), resp. 2 mm (GOL 32 D/G) od vypočítané požadované hodnoty, musí se zaměřovací kříž seřídit.

Příklad:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Výška b2 musí při měření činit 1,476 m ± 6 mm.
GOL 26 D/G: Výška b2 musí při měření činit 1,476 m ± 3 mm.
GOL 32 D/G: Výška b2 musí při měření činit 1,476 m ± 2 mm.

##

Odšroubujte kryt okuláru (4). Otáčejte pomocí seřizovacího kolíku (18) seřizovacím šroubem (5) po, resp. proti směru hodinových ručiček, dokud nebude při měření na nivelační lati B dosažena vypočítaná požadovaná hodnota pro výšku b2.

Znovu zašroubujte kryt okuláru (4).

Příklad:
Při měření b2 se musí nastavit hodnota 1,476 m.

Ještě jednou zkontrolujte zaměřovací kříž. V případě potřeby seřizovací postup zopakujte nebo se případně obraťte na zákaznický servis Bosch.