# Technische gegevens

Optisch nivelleertoestel | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Werkbereik | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Hoogtenauwkeurigheid bij een enkele meting | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Afwijking voor 1 km dubbele nivellering | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Nauwkeurigheid van de dooslibel | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Compensator
Nivelleerbereik | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magneetdemping | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Verrekijker
Afbeelding | rechtop | rechtop | rechtop | rechtop | rechtop | rechtop
Vergroting | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Gezichtsveld | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objectiefdiameter | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimale meetafstand | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Multiplicatiefactor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Optelconstante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verdeling horizontale cirkel | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Statiefopname | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Beschermklasse | IP 54 (stof- en spatwaterbescherming)

Het serienummer (15) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw meetgereedschap.