# Tehnički podaci

Optički uređaj za nivelisanje | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Radno područje | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Preciznost visine u jednom merenju | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Odstupanje za 1 km dvostruko nivelisanje | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Preciznost kružne libele | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompenzator
Opseg nivelisanja | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetno prigušivanje | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Teleskop
Slika | uspravno | uspravno | uspravno | uspravno | uspravno | uspravno
Uveličanje | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Vidno polje | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Prečnik objektiva | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimalna merna putanja | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Faktor množenja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Adiciona konstanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deljenje horizontalnog kruga | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Prijemnica za stativ | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Vrsta zaštite | IP 54 (zaštićeno od prašine i vode koja prska)

Za jednoznačnu identifikaciju mernog alata služi serijski broj (15) na tipskoj pločici.