# Ölçme cihazının hassaslık kontrolü

Her çalışmaya başlamadan önce ve ölçme aletini uzun süre taşıdıktan sonra ölçme aletinin nivelman ve gösterge doğruluğunu kontrol edin.

##

Ayak vidalarını (12) kullanarak ölçme aletini, hava kabarcığı yuvarlak su terazisinin (7) ortasında olacak şekilde hizalayın.

Teleskopu 180° çevirin. Hava kabarcığı artık yuvarlak su terazisinin (7) merkezinde değilse, yuvarlak su terazisi yeniden ayarlanmalıdır.

##

Yuvarlak su terazisinin (7) hava kabarcığını, ayak vidalarını (12) çevirerek kontrol işleminin son konumu ile merkez arasında bir konuma getirin.

İç altıgen anahtarı (17) kullanarak, hava kabarcığı yuvarlak su terazisinin ortasına gelene kadar ayar vidalarını (11) çevirin.

Teleskobu 180° döndürerek yuvarlak su terazisini kontrol edin. Gerekirse ayar işlemini tekrarlayın veya Bosch yetkili servisine başvurun.

##

Ölçme aletini hizaladıktan ve odakladıktan sonra, yüksekliği bir referans noktasında ölçün. Ardından kompansatörün kilitleme topuzuna (8) basın ve bırakın. Referans noktasındaki yüksekliği tekrar ölçün.

İki yükseklik tam olarak eşleşmiyorsa, ölçme aletinin bir Bosch yetkili servisi tarafından onarılmasını sağlayın.

##

Kontrol için yaklaşık 30 m uzunluğunda bir ölçüm profiline ihtiyacınız vardır. Ölçme aletini ortaya, nivelman çubukları A ve B'yi de ölçüm profilinin her iki ucuna yerleştirin.

Ölçme aletini hizaladıktan ve odakladıktan sonra, her iki nivelman çubuğundaki yüksekliği okuyun. Nivelman çubuğu A'daki a1 yüksekliği ile nivelman çubuğu B'deki b1 yüksekliği arasındaki d farkını hesaplayın.

Örnek:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Ölçme aletini nivelman çubuğu A'dan yaklaşık 1 m uzağa yerleştirin. Ölçme aletini hizaladıktan ve odakladıktan sonra a2 yüksekliğini nivelman çubuğu A üzerinden okuyun.

Nivelman çubuğu B'deki yükseklik b2 için nominal değeri elde etmek için önceden hesaplanan d değerini ölçülen yükseklik a2'den çıkarın.

Nivelman çubuğu B üzerinde b2 yüksekliğini ölçün. Ölçülen değer hesaplanan nominal değerden 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) veya 2 mm'den (GOL 32 D/G) daha fazla saparsa, çapraz parçalar yeniden ayarlanmalıdır.

Örnek:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Ölçümde b2 yüksekliği 1,476 m ± 6 mm olmalıdır.
GOL 26 D/G: Ölçümde b2 yüksekliği 1,476 m ± 3 mm olmalıdır.
GOL 32 D/G: Ölçümde b2 yüksekliği 1,476 m ± 2 mm olmalıdır.

##

Mercek kapağını (4) sökün. Ayar mandrelini (18) kullanarak ayar vidasını (5) saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin ve B nivelman çubuğu üzerinde ölçüm yaparken b2 yüksekliği için hesaplanan nominal değere ulaşıncaya kadar çevirin.

Mercek kapağını (4) yeniden vidalayın.

Örnek:
b2 ölçülürken 1,476 m değeri ayarlanmalıdır.

Çapraz parçayı tekrar kontrol edin. Gerekirse ayar işlemini tekrarlayın veya Bosch yetkili servisine başvurun.