# Mantenimiento y limpieza

Almacene y transporte el aparato de medición solamente en el maletín adjunto al suministro.

Mantenga limpio siempre el aparato de medición.

No sumerja el aparato de medición en agua ni en otros líquidos.

Limpiar el aparato con un paño húmedo y suave. No utilice ningún detergente o disolvente.

Manipule los lentes con especial cuidado. Elimine el polvo sólo con un pincel suave. No toque los lentes con los dedos.

Deje que el aparato de medición y el maletín se sequen completamente antes de guardarlos. En el maletín hay una bolsa con agente secante que retiene la humedad residual. Sustituya periódicamente la bolsa de agente secante.

En caso de reparación, envíe el aparato de medición en el maletín.