# Datos técnicos

Nivelador óptico | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Área de trabajo | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Precisión de la altura en una medición individual | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Divergencia para una doble nivelación de 1 km | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Precisión del nivel de burbuja circular | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Compensador
Margen de nivelación | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Amortiguación magnética | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Telescopio
Imagen | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical
Aumento | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Campo visual | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Diámetro del objetivo | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Mínima distancia de medición | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Factor de multiplicación | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Constante de adición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
División del círculo horizontal | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Alojamiento de trípode | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Grado de protección | IP 54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua)

Para la identificación unívoca de su aparato de medición sirve el número de serie (15) en la placa de características.