# البيانات الفنية

جهاز ضبط الاستواء البصري | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
نطاق العمل | 60 متر | 60 متر | 100 متر | 100 متر | 120 متر | 120 متر
دقة الارتفاع عند القياس المفرد | 3 مم/30 م | 3 مم/30 م | 1,6 مم/30 م | 1,6 مم/30 م | 1 مم/30 م | 1 مم/30 م
الانحراف لمسافة 1 كم للتسوية المزدوجة | 2,5 مم | 2,5 مم | 1,5 مم | 1,5 مم | 1,0 مم | 1,0 مم
دقة الميزان الدائري | 8 بوصة/2 مم | 8 بوصة/2 مم | 8 بوصة/2 مم | 8 بوصة/2 مم | 8 بوصة/2 مم | 8 بوصة/2 مم
المعادل
نطاق التسوية | ±15 بوصة | ±15 بوصة | ±15 بوصة | ±15 بوصة | ±15 بوصة | ±15 بوصة
التخميد المغناطيسي | ● | ● | ● | ● | ● | ●
تلسكوب
الصورة | عمودي | عمودي | عمودي | عمودي | عمودي | عمودي
التكبير | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
نطاق الرؤية | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
قطر العدسة الشيئية | 36 مم | 36 مم | 36 مم | 36 مم | 36 مم | 36 مم
أدنى مسافة قياس | 0,3 متر | 0,3 متر | 0,3 متر | 0,3 متر | 0,3 متر | 0,3 متر
معامل الضرب | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ثابت الإضافة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تقسيم الدائرة الأفقية | 1°‏ | 1 درجة | 1°‏ | 1 درجة | 1°‏ | 1 درجة
مثبت الحامل ثلاثي القوائم | 5/8 بوصة | 5/8 بوصة | 5/8 بوصة | 5/8 بوصة | 5/8 بوصة | 5/8 بوصة
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | 1,5 كجم | 1,5 كجم | 1,5 كجم | 1,5 كجم | 1,5 كجم | 1,5 كجم
فئة الحماية | IP 54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء)

لتمييز عدة القياس بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل (15) علی لوحة الصنع.