# Mõõtmisfunktsioonid

Seadke nivelleerimislatt alati täpselt vertikaalseks. Suunake joondatud ja fokusseeritud mõõteriist nivelleerimislatile, nii et niitrist on nivelleerimislati keskel.

##

Lugege kõrgus nivelleerimislatil niitristi keskmise joone kohal.

Joonisel mõõdetud kõrgus: 1,195 m.

##

Keskmestge mõõteriist punkti kohale, millest alates tuleb kaugust mõõta.

Lugege kõrgus nivelleerimislatil niitristi ülemise ja alumise joone kohal. Mõõteriista kauguse leidmiseks nivelleerimislatist korrutage mõlema kõrguse vahe 100-ga.

Joonisel mõõdetud kaugus:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Keskmestage mõõteriist punkti kohale, millest tuleb nurka mõõta.

Suunake mõõteriist punktile A. Pöörake horisontaalring (10) nullpunktiga lugemismärgisele (9). Suunake mõõteriist seejärel punktile B. Lugege nurk lugemismärgise (9) juures.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: näites mõõdetud nurk: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: näites mõõdetud nurk: 45 gon.