# نصب/محاذاة أداة القياس

##

قم بإعداد الحامل ثلاثي القوائم بحيث يكون مستقرًا ومؤمنًا ضد الانقلاب أو الانزلاق. ضع مثبت الحامل ثلاثي القوائم لأداة القياس (13) على قلاووظ الحامل ثلاثي القوائم وأحكم ربط أداة القياس باستخدام برغي تثبيت الحامل ثلاثي القوائم.

قم بتسوية الحامل ثلاثي القوائم بشكل تقريبي.

يمكن حمل أداة القياس على الحامل الثلاثي لمسافات قصيرة. من أجل عدم إتلاف أداة القياس، يجب إمساك الحامل ثلاثي القوائم عموديًا أثناء النقل، ويجب عدم وضعه بالطول مثلاً على الكتف.

##

قم بمحاذاة أداة القياس باستخدام براغي القدم (12) بحيث تكون فقاعة الهواء في وسط الميزان الدائري (7).

عن طريق تدوير أول برغيين بالقدم A و B، يتم نقل الفقاعة الهوائية إلى الوضع الأوسط بين هذين البرغيين. بعد ذلك أدر برغي القدم الثالث C، حتى تصبح فقاعة الهواء في منتصف الميزان الدائري.

بعد تهيئة الميزان الدائري يتم تعويض أي انحرافات لأداة القياس عن المستوى الأفقي بواسطة المعادل.

أثناء العمل، تحقق بانتظام (على سبيل المثال من خلال النظر إلى مرآة الميزان (3)) ما إذا كانت فقاعة الهواء لا تزال في منتصف الميزان الدائري.

##

قم عند الحاجة بمركزة أداة القياس فوق نقطة أرضية. للقيام بذلك، قم بتعليق الشاقول (20) على برغي تثبيت الحامل ثلاثي القوائم. قم بمحاذاة أداة القياس فوق النقطة الأرضية إما عن طريق تحريك أداة القياس على الحامل ثلاثي القوائم أو تعديل ضبط الحامل ثلاثي القوائم.

##

قم بإزالة الغطاء الواقي من العدسة الشيئية (1).

وجّه التلسكوب إلى جسم ساطع أو أمسك قطعة من الورق الأبيض أمام العدسة الشيئية (1). أدر العدسة العينية (6)، حتى ترى الخيوط المتقاطعة واضحة وبلون أسود غامق.

وجّه التلسكوب إلى قضيب التسوية باستخدام منظار التقريب إذا لزم الأمر (2). أدر مفتاح التركيز البؤري (16)، حتى يمكنك رؤية مجال تقسيم قضيب التسوية بوضوح. قم بمحاذاة الخيوط المتقاطعة تمامًا مع مركز قضيب التسوية عن طريق تدوير برغي المماس (14).

عندما يتم ضبط التركيز البؤري للتلسكوب بشكل صحيح، يجب ألا تتحرك الخطوط المتقاطعة وصورة قضيب التسوية باتجاه ببعضهما البعض عند تحريك العين خلف العدسة العينية.