# Teknik veriler

Optik nivelman cihazı | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Sipariş numarası | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Çalışma alanı | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Tek bir ölçüm için yükseklik hassasiyeti | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
1 km çift nivelman için sapma | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Yuvarlak su terazisinin hassasiyeti | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompansatör
Nivelman aralığı | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Manyetik sönümleme | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Teleskop
Resim | dikey | dikey | dikey | dikey | dikey | dikey
Büyütme | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Görüş alanı | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Mercek çapı | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimum ölçüm profili | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Çarpma faktörü | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Toplama sabiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yatay dairenin bölünmesi | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Tripod girişi | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Koruma sınıfı | IP 54 (Toz ve püskürme suyu koruması)

Tip etiketi üzerindeki seri numarası (15) ölçüm aleti kimliğinin belirlenmesini sağlar.