# Funciones de medición

Coloque siempre la regla de nivelación exactamente vertical. Apunte el aparato de medición alineado y enfocado hacia la regla de nivelación de forma que la cruz reticular se encuentre en el centro de la regla de nivelación.

##

Lea la altura en la regla de nivelación en la línea central de la cruz reticular.

Altura medida en la imagen: 1,195 m.

##

Centre el aparato de medición sobre el punto a partir del cual debe medirse la distancia.

Lea la altura en la regla de nivelación en la raya superior e inferior de la cruz reticular.Multiplique la diferencia de las dos alturas por 100 para obtener la distancia del aparato de medición a la regla de nivelación.

Distancia medida en la imagen:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centre el aparato de medición sobre el punto a partir del cual debe medirse el ángulo.

Apunte el aparato de medición hacia el punto A. Gire el círculo horizontal (10) con el punto cero hacia la marca de lectura (9). Luego, apunte el aparato de medición hacia el punto B. Lea el ángulo en la marca de lectura (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: ángulo medido en el ejemplo: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: ángulo medido en el ejemplo: 45 gon.