# Merilne funkcije

Nivelirni količek naj bo vedno postavljen povsem navpično. Poravnano in izostreno merilno napravo usmerite v nivelirni količek tako, da bo nitni križ na sredini nivelirnega količka.

##

Odčitajte višino na nivelirnem količku s sredine nitnega križa.

Višina, izmerjena na sliki: 1,195 m.

##

Merilno napravo poravnajte s središčem točke, s katere želite izmeriti razdaljo.

Odčitajte višino na nivelirnem količku z zgornje in spodnje črte nitnega križa. Razliko obeh višin pomnožite s 100, da dobite razdaljo od merilne naprave do nivelirnega količka.

Razdalja, izmerjena na sliki:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Merilno napravo poravnajte s središčem točke, s katere želite izmeriti kot.

Merilno napravo usmerite v točko A. Merilni obroč (10) z ničto točko zavrtite do oznake za odčitavanje (9). Nato usmerite merilno napravo v točko B. Z oznake za odčitavanje (9) preberite vrednost kota.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: kot, izmerjen na sliki: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: kot, izmerjen na sliki: 45 gon.