# وظائف القياس

قم دائمًا بضبط قضيب التسوية رأسيًا تمامًا. وجّه أداة القياس التي تمت محاذاتها وضبط تركيزها البؤري إلى قضيب التسوية بحيث تكون الخطوط المتقاطعة في وسط قضيب التسوية.

##

اقرأ الارتفاع على قضيب التسوية عند الخط الأوسط من الخطوط المتقاطعة.

الارتفاع المقاس في الصورة: 1,195 م.

##

قم بمركزة أداة القياس فوق النقطة التي تريد قياس المسافة منها.

اقرأ الارتفاع على قضيب التسوية عند الخط العلوي والسفلي من الخطوط المتقاطعة. اضرب الفرق بين الارتفاعين في 100 للحصول على المسافة من أداة القياس إلى قضيب التسوية.

المسافة المقاسة في الصورة:
(1,347 م – 1,042 م) x ‏100 = 30,5 م.

##

قم بمركزة أداة القياس فوق النقطة التي تريد قياس الزاوية منها.

وجّه أداة القياس إلى النقطة A. أدر الدائرة الأفقية (10) بحيث تصبح نقطة الصفر أمام علامة القراءة (9). وجّه أداة القياس بعد ذلك إلى النقطة B. اقرأ الزاوية عند علامة القراءة (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: الزاوية المقاسة في المثال: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: الزاوية المقاسة في المثال: 45 درجة.