# Provera preciznosti nivelisanja mernog alata

Pre početka rada i nakon dužeg transporta mernog alata, proverite preciznost nivelisanja i prikaza mernog alata.

##

Pomoću nožnih zavrtanja (12), centrirajte merni alat tako da se vazdušni mehur nalazi u sredini kružne libele (7).

Okrenite teleskop za 180°. Ako vazdušni mehur više nije u sredini kružne libele (7), kružna libela mora ponovo da se podesi.

##

Okretanjem nožnih zavrtanja (12), dovedite vazdušni mehur kružne libele (7) u sredinu između krajnjeg položaja procesa provere i centra.

Koristeći šestougaoni ključ (17), okrećite zavrtnje za podešavanje (11) dok se vazdušni mehur ne nalazi u sredini kružne libele.

Proverite kružnu libelu okretanjem teleskopa za 180°. Po potrebi, ponovite postupak podešavanja ili se obratite Bosch korisničkom servisu.

##

Nakon centriranja i fokusiranja mernog alata, izmerite visinu u referentnoj tački. Pritisnite dugme za blokadu (8) kompenzatora i otpustite ga. Ponovo izmerite visinu u referentnoj tački.

Ako se dve visine ne podudaraju tačno, obratite se Bosch korisničkom servisu radi popravke mernog alata.

##

Za proveru vam je potrebna merna putanja dužine oko 30 m. Postavite merni alat u sredinu, a nivelacione letve A i B na oba kraja merne putanje.

Nakon centriranja i fokusiranja mernog alata, očitajte visinu sa obe nivelacione letve. Izračunajte razliku d između visine a1 na nivelacionoj letvi A i visine b1 na nivelacionoj letvi B.

Primer:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Postavite merni alat oko 1 m od nivelacione letve A. Nakon centriranja i fokusiranja mernog alata, očitajte visinu a2 sa nivelacione letve A.

Oduzmite prethodno izračunatu vrednost d od izmerene visine a2 da biste dobili zadatu vrednost za visinu b2 na nivelacionoj letvi B.

Izmerite visinu b2 na nivelacionoj letvi B. Ako izmerena vrednost odstupa od izračunate zadate vrednosti za više od 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) ili 2 mm (GOL 32 D/G), nitni krst mora ponovo da se podesi.

Primer:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Visina b2 mora da bude 1,476 m ± 6 mm prilikom merenja.
GOL 26 D/G: Visina b2 mora da bude 1,476 m ± 3 mm prilikom merenja.
GOL 32 D/G: Visina b2 mora da bude 1,476 m ± 2 mm prilikom merenja.

##

Odvijte prekrivku okulara (4). Pomoću trna za podešavanje (18), okrećite zavrtanj za podešavanje (5) udesno ili ulevo dok merenje na nivelacionoj letvi B ne dostigne izračunatu zadatu vrednost za visinu b2.

Ponovo postavite prekrivku okulara (4).

Primer:
Prilikom merenja b2, mora da se podesi vrednost 1,476 m.

Ponovo proverite nitni krst. Po potrebi, ponovite postupak podešavanja ili se obratite Bosch korisničkom servisu.