# Postavení/vyrovnání měřicího přístroje

##

Postavte stativ tak, aby byl stabilní a zajištěný proti převržení nebo sklouznutí. Nasaďte měřicí přístroj stativovým závitem (13) na závit stativu a přišroubujte měřicí přístroj zajišťovacím šroubem stativu.

Stativ nahrubo vyrovnejte.

Na kratší vzdálenosti lze měřicí přístroj přenést namontovaný na stativu. Aby se přitom měřicí přístroj nepoškodil, musí se stativ při přemisťování držet svisle a nesmí se např. nosit vodorovně přes rameno.

##

Vyrovnejte měřicí přístroj pomocí stavěcích šroubů (12) tak, aby byla vzduchová bublina uprostřed krabicové libely (7).

Otáčením prvních dvou stavěcích šroubů A a B nastavte vzduchovou bublinu do polohy mezi těmito dvěma šrouby. Poté otáčejte třetím stavěcím šroubem C, dokud nebude vzduchová bublina uprostřed krabicové libely.

Odchylky měřicího přístroje od vodorovné roviny po ustálení krabicové libely vyrovná kompenzátor.

Během práce pravidelně (např. pohledem do průzoru libely (3)) kontrolujte, zda je vzduchová bublina stále ještě uprostřed krabicové libely.

##

V případě potřeby vycentrujte měřicí přístroj nad bodem na zemi. Za tím účelem zavěste olovnici (20) na zajišťovací šroub stativu. Vyrovnejte měřicí přístroj nad bodem na zemi buď posunutím měřicího přístroje na stativu, nebo přesunutím stativu.

##

Sejměte ochrannou krytku z objektivu (1).

Namiřte dalekohled na světlý objekt nebo podržte před objektivem (1) bílý list papíru. Otáčejte okulárem (6), dokud nebude zaměřovací kříž černý a tmavě černý.

Namiřte dalekohled na nivelační lať, v případě potřeby pomocí hrubého zaměřovače (2). Otáčejte zaostřovacím knoflíkem (16), dokud neuvidíte stupnici nivelační latě ostře. Otáčením bočního jemného pohonu (14) vyrovnejte zaměřovací kříž přesně na střed nivelační latě.

Při správně zaostřeném dalekohledu se nesmí zaostřovací kříž a obraz nivelační latě vzájemně posunout, když hýbete okem za okulárem.