# 测量仪精度检查

在每次开始工作前以及长时间运输测量仪后检查测量仪的调平和显示精度。

##

使用地脚螺栓(12)校准测量仪，直至气泡位于圆形水准器(7)的中心。

将望远镜旋转180度。如果气泡不再位于圆形水准器(7)的中心，则必须重新调整圆形水准器。

##

通过转动地脚螺栓(12)，将圆形水准器(7)的气泡置于检查过程结束位置和中心之间的中间位置。

使用内六角扳手(17)转动调整螺栓(11)，直到气泡位于圆形水准器的中心。

通过将望远镜旋转180度来检查圆形水准器。如有必要，重复调节过程，或在必要时联系Bosch客户服务。

##

校准并对焦测量仪后，测量参考点上的高度。然后按下补偿器锁紧钮(8)并将其再次松开。再次测量参考点上的高度。

如果两个高度不一致，请让Bosch客户服务维修测量仪。

##

针对这项检测，需要大约30米长的测量距离。将测量仪放在中间，水准尺A和B放在测量距离的两端。

对准并对焦测量仪后，读取两个水准尺上的高度。计算水准尺A上的高度a1与水准尺B上的高度b1之间的差值d。

示例：
a1 = 1.937米
b1 = 1.689米
a1 – b1 = 1.937米 – 1.689米 = 0.248米 = d

将测量仪放置在距离水准尺A约1米的位置。校准并对焦测量仪后，读取水准尺A上的高度a2。

从测得的高度a2中减去先前计算出的值d，以获得水准尺B上的高度b2的额定值。

测量水准尺B上的高度b2。如果测得的数值与计算出的额定值偏差超过6毫米（GOL 20 D/G）、3毫米（GOL 26 D/G）或2毫米（GOL 32 D/G），则必须重新调整十字准线。

示例：
a2 = 1.724米
d = 0.248米
a2 – d = 1.724米 – 0.248米 = 1.476米
GOL 20 D/G：测量时高度b2必须为1.476米 ± 6毫米。
GOL 26 D/G：测量时高度b2必须为1.476米 ± 3毫米。
GOL 32 D/G：测量时高度b2必须为1.476米 ± 2毫米。

##

拧下目镜盖(4)。使用调节芯棒(18)顺时针或逆时针旋转调整螺栓(5)，直到在测量水准尺B时达到计算出的高度b2额定值。

将目镜盖(4)重新拧回。

示例：
测量b2时，必须设置值1.476米。

再次检查十字准线。如有必要，重复调节过程，或在必要时联系Bosch客户服务。