# Перевірка точності вимірювального інструмента

Перевіряйте точність нівелювання та індикації вимірювального інструмента перед кожним початком роботи, а також після тривалого транспортування вимірювальної техніки.

##

Вирівняйте вимірювальний інструмент за допомогою гвинта ніжки (12) так, щоб повітряна бульбашка була у центрі круглого рівня (7).

Розверніть візирну трубу на 180°. Якщо повітряна бульбашка більше не знаходиться у центрі круглого рівня (7), необхідно виконати регулювання круглого рівня.

##

Встановіть повітряну бульбашку (7) шляхом обертання гвинтів ніжки (12) у положення посередині між кінцевим положенням процесу перевірки та центром.

Обертайте за допомогою викрутки з внутрішнім шестигранником (17) регулювальний гвинт (11), доки повітряна бульбашка не буде у центрі круглого рівня.

Перевірте круглий рівень шляхом обертання візирної трубки на 180°. Повторіть процес регулювання при потребі або зверніться до сервісної служби Bosch.

##

Виміряйте після вирівнювання та фокусування вимірювального інструмента висоту в опорній точці. Натисніть потім на кнопку блокування (8) компенсатора і знову відпустіть її. Знову виміряйте висоту в опорній точці.

Якщо обидві висоти не збігаються точно, доручіть відремонтувати вимірювальний інструмент у сервісній службі Bosch.

##

Для перевірки потрібна відстань для вимірювання довжиною прибл. 30 м. Встановіть вимірювальний інструмент посередині, а рейки нівеліра A і B в обох кінцях відрізку для вимірювання.

Після вирівнювання та фокусування вимірювального інструмента зчитайте висоту на обох рейках нівеліра. Розрахуйте різницю d між висотою a1 на рейці нівеліра A та висотою b1 на рейці нівеліра B.

Приклад:
a1 = 1,937 м
b1 = 1,689 м
a1 – b1 = 1,937 м – 1,689 м = 0,248 м = d

Встановіть вимірювальний інструмент на відстані прибл. 1 м від рейки нівеліра A. Після вирівнювання та фокусування вимірювального інструмента зчитайте висоту a2 на рейці нівеліра A.

Відніміть попередньо розраховане значення d від виміряної висоти a2, щоб отримати задане значення висоти b2 на рейці нівеліра B.

Виміряйте висоту b2 на рейці нівеліра B. Якщо виміряне значення відхиляється більше, ніж на 6 мм (GOL 20 D/G), 3 мм (GOL 26 D/G) або 2 мм (GOL 32 D/G) від розрахованого заданого значення, необхідно відрегулювати перехрестя.

Приклад:
a2 = 1,724 м
d = 0,248 м
a2 – d = 1,724 м – 0,248 м = 1,476 м
GOL 20 D/G: висота b2 при вимірюванні повинна становити 1,476 м ± 6 мм.
GOL 26 D/G: висота b2 при вимірюванні повинна становити 1,476 м ± 3 мм.
GOL 32 D/G: висота b2 при вимірюванні повинна становити 1,476 м ± 2 мм.

##

Відгвинтіть кришку окуляра (4). Обертайте за допомогою регулювального штифта (18) регулювальний гвинт (5) за годинниковою стрілкою або проти, доки вимірювання на рейці нівеліра B не досягне розрахованого заданого значення для висоти b2.

Знову нагвинтіть кришку окуляра (4).

Приклад:
при вимірюванні b2 необхідно налаштувати значення 1,476 м.

Знову перевірте перехрестя. Повторіть процес регулювання при потребі або зверніться до сервісної служби Bosch.