# Tehnični podatki

Optična nivelirna naprava | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Delovno območje | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Natančnost višine pri posamezni meritvi | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Odstopanje za 1 km dvojne izravnave | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Natančnost okrogle libele | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompenzator
Območje niveliranja | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetno blaženje | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Daljnogled
Slika | pokončno | pokončno | pokončno | pokončno | pokončno | pokončno
Povečava | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Vidno polje | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Premer objektiva | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimalna merilna razdalja | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Faktor množenja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Adicijska konstanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Delitev merilnega obroča | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Navoj za stojalo | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Vrsta zaščite | IP 54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode)

Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave je na tipski ploščici navedena serijska številka (15).