# Prevádzka

- Pred každou prácou a po dlhšej preprave meracieho prístroja skontrolujte presnosť nivelácie a presnosť zobrazovania meracieho prístroja.

- Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.

- Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám alebo teplotným výkyvom. Nenechávajte ho napríklad dlhší čas ležať v automobile. V prípade väčších teplotných výkyvov nechajte merací prístroj pred uvedením do prevádzky zahriať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.

- Zabráňte akýmkoľvek nárazom alebo pádom meracieho prístroja. Pri silných vonkajších vplyvoch by ste mali vždy pred ďalšou prácou vykonať skúšku presnosti meracieho prístroja pozri Skúška presnosti meracieho prístroja.

- Ak merací prístroj prenášate na väčšie vzdialenosti (napr. autom), uložte ho do dodaného kufríka. Dávajte pozor na správnu polohu meracieho prístroja v kufríku. Pri vkladaní do kufríka zaistite kompenzátor, pretože sa pri silnejších pohyboch môže poškodiť.

Umiestnenie/vyrovnanie meracieho prístroja
Meracie funkcie
Skúška presnosti meracieho prístroja