# Målefunktioner

Placer altid nivelleringsstaven helt lodret. Ret det justerede og fokuserede måleværktøj mod nivelleringsstaven, så trådkorset befinder sig i midten af nivelleringsstaven.

##

Aflæs højden på nivelleringsstaven ved den midterste streg i trådkorset.

Højde målt på billedet: 1,195 m.

##

Centrer måleværktøjet over det punkt, som afstanden skal måles fra.

Aflæs højden på nivelleringsstaven ved den øverste og nederste streg i trådkorset. Multiplicer forskellen mellem de to højder med 100 for at finde afstanden fra måleværktøjet til nivelleringsstaven.

Afstand målt på billedet:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centrer måleværktøjet over det punkt, som vinklen skal måles fra.

Ret måleværktøjet mod punktet A. Drej horisontalkredsen (10) med nulpunktet til aflæsningsmarkeringen (9). Ret derefter måleværktøjet mod punktet B. Aflæs vinklen på aflæsningsmarkeringen (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: vinkel målt i eksemplet: 45°.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: vinkel målt i eksemplet: 45 gon.