# Τεχνικά στοιχεία

Οπτικός χωροβάτης | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Περιοχή εργασίας | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Ακρίβεια ύψους σε μια μεμονωμένη μέτρηση | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Απόκλιση για 1 km, διπλή χωροστάθμιση | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Ακρίβεια της σφαιρικής αεροστάθµης | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Αντισταθμιστής
Περιοχή χωροστάθμησης | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Μαγνητική απόσβεση | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Τηλεσκόπιο
Εικόνα | όρθια | όρθια | όρθια | όρθια | όρθια | όρθια
Μεγέθυνση | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Οπτικό πεδίο | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Διάμετρος αντικειμενικού φακού | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Ελάχιστη απόσταση μέτρησης | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Συντελεστής πολλαπλασιασμού | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Σταθερά πρόσθεσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Υποδιαίρεση οριζοντίου δακτυλίου | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Υποδοχή τρίποδα | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Βαθμός προστασίας | IP 54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό)

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση του οργάνου μέτρησης χρησιμεύει ο αριθμός σειράς (15) πάνω στην πινακίδα τύπου.