# Penggunaan

- Periksa akurasi perataan dan akurasi indikator pada alat ukur sebelum mulai bekerja dan setelah mengangkut alat ukur dalam waktu yang lama.

- Lindungilah alat ukur dari cairan dan sinar matahari langsung.

- Jauhkan alat ukur dari suhu atau perubahan suhu yang ekstrem. Jangan biarkan alat ukur berada terlalu lama di dalam kendaraan. Biarkan alat ukur menyesuaikan suhu lingkungan sebelum dioperasikan saat terjadi perubahan suhu yang drastis. Pada suhu yang ekstrem atau terjadi perubahan suhu yang drastis, ketepatan alat ukur dapat terganggu.

- Jaga alat ukur agar tidak terbentur atau terjatuh. Setelah terjadi guncangan atau benturan keras pada alat ukur, disarankan untuk selalu memeriksa akurasi alat ukur setiap lihat Pemeriksaan akurasi alat ukur sebelum digunakan kembali.

- Letakkan alat ukur di kotak penyimpan yang disediakan jika alat akan diangkut untuk jarak jauh (misalnya di dalam mobil). Pastikan posisi alat ukur di dalam kotak penyimpan sudah benar. Saat alat dimasukkan ke dalam kotak penyimpan, kompensator akan terkunci sehingga tidak dapat rusak akibat gerakan yang kuat.

Mengatur/menyejajarkan alat ukur
Fungsi pengukuran
Pemeriksaan akurasi alat ukur